[Back to Czech Republic Homepage](http://xypex.com/czech-republic)[Go to Global Site](http://www.xypex.com/)

* [[](http://xypex.com/czech-republic/products)Produkty Xypex](http://xypex.com/czech-republic/products)
* [[](http://xypex.com/czech-republic/projects)Projekty Xypex](http://xypex.com/czech-republic/projects)
* [[](http://xypex.com/czech-republic/videos)Videa Xypex](http://xypex.com/czech-republic/videos)

|  |  |
| --- | --- |
| Jan Mandelik | **Jan Mandelik**  Tel: 233-323-902 |

* [facebook](http://www.facebook.com/Xypex)**Facebook**

[Youtube](http://www.youtube.com/user/XypexChemicalCorp?feature=CBAQwRs%3D)**Youtube**

[Twitter](https://twitter.com/xypexglobal)**Twitter**

[Linked In](http://www.linkedin.com/company/xypex-chemical-corporation)**Linkedin**

* **[](http://xypex.com/czech-republic/products)**

Concentrate

Xypex Concentrate je chemicky nejaktivnějším produktem v systému impregnace Xypex Crystalline. Po smíchání s vodou se tento světle šedý prášek nanese jako cementový povlak na nadzemní nebo podzemní beton, buď jako jedna vrstva nebo jako první ze dvou nanášených vrstev. Rovněž se přimíchává do suchých směsí Dry-Pac používaných k utěsňování dilatačních spár, k opravám prasklin, vadných dilatačních spár a voštinových materiálů.   
  
[» Údaje k produktu Concentrate](http://xypex.com/docs/default-source/product-data-(a4)/(a4)-concentrate.pdf?sfvrsn=10)

* **[](http://xypex.com/czech-republic/products)**

Admix C-500 NF & C-1000 NF

Xypex Admix se přidává do betonové směsi během dávkování, aby tak už od začátku impregnoval a chránil beton. Díky své jedinečné schopnosti optimálně se spojit s betonovou směsí přináší lepší výsledky než jiné metody. Produkt Admix C-Series byl speciálně vyvinut tak, aby vyhovoval různým projektům i teplotním podmínkám.   
  
[» Údaje k produktu Admix C-500 NF](http://xypex.com/docs/default-source/product-data-(a4)/(a4)-admix-c-500-nf.pdf?sfvrsn=12)  
[» Údaje k produktu Admix C-1000 NF](http://xypex.com/docs/default-source/product-data-(a4)/(a4)-admix-c-1000-nf.pdf?sfvrsn=12)

* **[](http://xypex.com/czech-republic/products)**

Modified

Xypex Modified lze nanášet jako druhou vrstvu pro zpevnění vrstvy Xypex Concentrate, nebo samostatně jako hydroizolaci vnější strany základových zdí. Je-li Xypex Modified použit jako druhá vrstva, chemicky zpevňuje Xypex Concentrate tam, kde jsou potřeba dvě vrstvy, a vytváří pevnější nátěr. V případě potřeby hydroizolace lze použít jednu vrstvu Modified jako alternativu k asfaltovému nástřiku/emulzi.   
  
[» Údaje k produktu Modified](http://xypex.com/docs/default-source/product-data-(a4)/(a4)-modified.pdf?sfvrsn=10)

* **[](http://xypex.com/czech-republic/products)**

Concentrate DS-1

Xypex Concentrate DS-1 je „vsyp“ od firmy Xypex, používaný na vodorovný povrch čerstvého betonu. Concentrate DS se stane nedílnou součástí betonového povrchu, čímž eliminuje problémy, které se obvykle vyskytují u nátěrů (např. odlupování, prášení, vločkování a štěpení).   
  
[» Údaje k produktu Concentrate DS-1](http://xypex.com/docs/default-source/product-data-(a4)/(a4)-concentrate-ds-1.pdf?sfvrsn=10)

* **[](http://xypex.com/czech-republic/products)**

Patch'n Plug

Xypex Patch'n Plug je speciálně navržená rychletuhnoucí nesráživá cementová směs s velmi dobrou přídržností, určená pro opravy betonových konstrukcí. Patch’n Plug dokáže během pár vteřin zastavit výron vody a používá se k utěsnění prasklin, děr a dalších poruch betonu.   
  
[» Údaje k produktu Patch’n Plug](http://xypex.com/docs/default-source/product-data-(a4)/(a4)-patchn-plug.pdf?sfvrsn=12)

* **[](http://xypex.com/czech-republic/products)**

FCM 80

FCM 80 je speciálně navržen pro opravy trhlin způsobených pohybem, k utěsnění dilatačních spár, k obnově rozrušeného betonu a impregnaci betonových konstrukcí. FCM je dvousložkový produkt složený ze speciální tekuté polymerové disperze a cementového prášku. Tyto složky se smíchají bezprostředně před aplikací.   
  
[» Údaje k produktu FCM 80](http://xypex.com/docs/default-source/product-data-(a4)/(a4)-fcm-80.pdf?sfvrsn=8)

* **[](http://xypex.com/czech-republic/products)**

Gamma Cure

Xypex Gamma Cure je ochranný prostředek určený zejména pro impregnační produkty Xypex Crystalline. Produkt Gamma Cure lze u některých materiálů Xypex použít jako alternativu k polévání vodou. Rovněž urychluje krystalizační proces materiálů Xypex. Materiál Xypex Gamma Cure zpomaluje odpařování vody tím, že v nátěru Xypex udržuje maximální míru vlhkosti. Funguje také jako katalyzátor reakce s impregnačními materiály Xypex Crystalline. Samovolně se vypařuje (2–3 dny) a nevytváří na povrchu film.   
  
[» Údaje k produktu Gamma Cure](http://xypex.com/docs/default-source/product-data-(a4)/(a4)-gamma-cure.pdf?sfvrsn=4)

**Global Site Navigation**